[image: http://www.macamp.com.br/_webpic/_guia/_rs/image012.jpg][image: BrasaoCapeladeSantana01]GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Capela de Santana
Comissão Permanente de Licitação - CPL
www.capeladesantana.rs.gov.br
Av. Cel. Orestes Lucas, 2335 – Centro, Capela de Santana/RS – CEP 95745-000 – (51) 3698-1155



EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM


O Prefeito Municipal de Capela de Santana, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Capela de Santana, sita a Avenida Cel. Orestes Lucas, nº2335, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO, nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, com a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ 08:30 HORAS, no Setor de Licitações do Município , Capela de Santana/RS. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro e Equipe de apoio do  Município nomeado Comissão designada pela Portaria nº 550/2019, sendo auxiliado nos trabalhos pela respectiva Equipe de Apoio, designada nos autos do processo em epígrafe. 

1. Os envelopes nº 01 – Proposta Comercial, nº 02 – Documentação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo, a saber:

a) Data: 02 de outubro de 2019
b) Local:Setor de Licitações da Prefeitura Municipal
c) Horário: 08:30 hs

1.2. A etapa de lances da licitação se realizará na data do dia 02 de outubro de 2019, às 08:30hs.

2- OBJETO:

2.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o menor preço, para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Implantação de Escolas de Educação Infantil para atender a Secretaria da Educação e Cultura , conforme Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.

3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:	

3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, Item 1  letras a, b, c e d, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:



A) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
TELEFONE, E-MAIL

B) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
TELEFONE, E-MAIL

3.1.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante apenas de ofertar lances verbais, o que não desclassifica a sua Proposta Comercial, lavrando-se, em ata, o ocorrido.

3.1.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

3.2 - CREDENCIAMENTO:

3.2.1. Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo deverá ser autorizado através de procuração ou credenciamento, conforme modelo ANEXO V - Credenciamento, Cópia da Cédula de Identidade, e-mail, endereço e telefone do representante Legal, Contrato Social em cópia autenticada e Declaração para Habilitação conforme modelo ANEXO VI deste edital, para certificação que o mesmo possua poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Em caso de participação do Proprietário da proponente, este deverá apresentar Contrato Social em cópia autenticada e Declaração para Habilitação conforme modelo ANEXO VI deste edital.

3.2.2. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o preço orçado na proposta.

3.2.3. Juntamente com o envelope n° 01 - Proposta (Anexo ao lado externo do envelope) deverá ser entregue o credenciamento, conforme o item 3.2.1 deste edital e Declaração para Habilitação, conforme ANEXO VI deste edital.

3.2.4. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.


4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital.

4.2. Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que:

4.2.1.	Se encontrem sob falência , concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

4.2.2.  O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

4.2.3.	Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

4.3.	O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

5- DA PROPOSTA COMERCIAL:

5.1. A Proposta Comercial contida no Envelope n° 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

5.1.1. Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa.

5.1.2. Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.

5.1.3. Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes no item 2 - DO OBJETO, constando os valores unitários, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, com no máximo 2 (duas) casas decimais.

5.1.3.1. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

5.1.3.1.1. As despesas com transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e outras correrão sempre por conta e risco do fornecedor, devendo, portanto, estar incluídas no preço das mercadorias cotadas.

5.1.3.1.2. Não serão admitidos preços diferenciados para o mesmo item do objeto.

5.1.4.	Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.

5.1.5. Se o prazo de validade for omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias e não será motivo para desclassificação da proposta.

5.1.6.	Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura.
	
5.2. Juntamente com o envelope n° 01 - Proposta deverá ser entregue a declaração a que se refere o ANEXO VI (Declaração de Habilitação) preferencialmente, fora do envelope.

6- DA HABILITAÇÃO:

6.1. Os interessados para poderem concorrer ao objeto do presente Edital deverão apresentar no envelope n° 02— Documentação, os seguintes documentos:

6.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social com todas as alterações, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último registro no órgão próprio. Salvo os que apresentarem no credenciamento.

6.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.1.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

6.1.4. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional (Portaria MF 358/2014);

6.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;

6.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;

6.1.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

6.1.8. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica do licitante, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura da presente licitação, estipulada no prêambulo deste edital, quando não houver prazo de validade expresso no documento.

6.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

6.1.10. Alvará de Licença de Localização;

6.1.11. Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (conforme modelo constante do ANEXO IV, do presente edital);

6.2. Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.

6.3. O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação.

6.4. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia previamente autenticada em Cartório ou por servidor da Administração, e estar dentro de seus prazos de validade na data prevista para a entrega e abertura dos envelopes. 

6.5. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

6.5.1. Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta licitação, o mesmo deverá ser autorizado através de procuração, credenciamento e/ou autorização, a qual ficará arquivada no processo licitatório, conforme item 3.2.1.

6.6.	Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma forma se for filial;
6.6.1.	No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza ou em razão da centralização de recolhimento, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
 Obs.: Os documentos devem estar organizados na ordem conforme solicitado no edital.

7- DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

7.1.	Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente comprovada, deverá apresentar declaração conforme ANEXO VII - Declaração de Porte Empresarial, para ser beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar n°. 123/2006, no seu art. 43.

7.2. 	Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

7.3.	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.4.	Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.5.	Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.6.	Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.6.1.	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.6.2.	Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § 1° e 2° do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § § 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.6.4.	Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar n° 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6.5. O disposto no artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8- DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO:

8.1.	Juntamente com o envelope 01 - PROPOSTA, os interessados apresentarão DECLARAÇÃO (ANEXO VI) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;

8.2.	Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, o qual se classificará a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.

8.3.	Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.4.	No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, devidamente credenciados, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

8.5.	Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.6.	A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços.

8.7.	É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

8.8.	Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.9.	A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.10.	Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita MENOR PREÇO POR ITEM e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.11.	O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.12.	Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

8.13.	Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope n° 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item “6” deste Edital.

8.14.	Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.

8.15.	Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

8.16. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.

8.17.	Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

8.18.	A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

8.19.	Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.

8.20.	A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

8.21.	Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:

9.1. No julgamento das propostas, serão consideradas vencedoras as de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas às especificações constantes deste Edital.

9.2.	A adjudicação do objeto deste PREGÃO será MENOR PREÇO POR ITEM, às licitantes cujas propostas sejam consideradas vencedoras.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1.	Tendo a licitante imediatamente e motivadamente manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.

10.2.	As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

10.3.	A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

10.4.	O (s) recurso (s) será (ao) dirigido (s) ao Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Capela de Santana, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Departamento de Assuntos Jurídicos e posteriormente ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

11.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese dos motivos do recurso, o prazo para apresentar as razões do recurso, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

12 - DA CONTRATAÇÃO:

12.1. Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na cláusula “15”, deste Edital.

12.2. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

12.3.	O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Capela de Santana e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

13 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

13.1  Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

06.03.4.4.90.52.10 (11820)
06.03.4.4.90.52.12 (13351)
06.03.4.4.90.52.33 (13352)
06.03.4.4.90.52.42 (11822)
06.03.4.4.90.52.99 (13353)


14 - DO PAGAMENTO:

14.1.	O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, a contar do recebimento da documentação fiscal devidamente atestada pelas secretarias pertinentes.

14.1.1	- Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

14.2. O objeto licitado não sofrerá reajuste.

14.3.	O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

15 - DAS PENALIDADES:

15.1.	Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovado e a critério do MUNICÍPIO, se a licitante vencedora não cumprir com as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as penalidades nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei 8.666/93 se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

16 - DA RESCISÃO:

16.1.	A rescisão do presente poderá ser:

16.1.1	- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

16.1.2	- A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 15.1 deste Edital;

16.1.3	- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

16.1.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

17.1.	A empresa vencedora obriga-se a:

17.1.1	- Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

17.1.2	- Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Capela de Santana e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

17.1.3	- Entregar os materiais e equipamentos licitados rigorosamente dentro do prazo de no máximo 30 (trinta) dias após solicitação através de nota de empenho, na Escola Municipal de Educação Infantil Dona Clélia, sito Rua Princesa Isabel, S/N, Vila Nova, Capela de Santana, RS, devendo ser expedida a nota fiscal.

17.1.4	- Proceder a substituição dos materiais e equipamentos, que for entregue fora do que consta no Edital.

17.1.5	- Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos materiais e equipamentos.

18 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO:

18.1.	Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.

18.2.	Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “14” deste edital.

18.3.	Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.

19 - DA VIGÊNCIA:

19.1. O objeto da licitação tem vigência de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do termo contratual ou rescindindo-se automaticamente na entrega do objeto licitado.

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

20.1.	Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto;

20.2.	Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.

20.3.	Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente nos termos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

20.4.	O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

20.5.	No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93. 

20.6. Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II - Minuta de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO IV - Modelo de Declaração
ANEXO V - Modelo de Credenciamento; (Anexado no lado externo do envelope Proposta)
ANEXO VI - Modelo de Declaração para Habilitação; (Anexado no lado externo do envelope Proposta)
ANEXO VII - Declaração de Porte Empresarial (Anexado no lado externo do envelope Proposta)

20.7. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, pelo telefone (51) 36981147 ou ainda pelo e-mail: compras@capeladesantana.rs.gov.br em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de abertura da LICITAÇÃO.

20.8. Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

20.9. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital.

20.10. As licitantes deverão apresentar documentos autenticados ou à serem autenticados pela Comissão permanente de Licitação, podendo esta se assim entender necessário, a qualquer tempo exigir os respectivos originais para conferência.

20.11. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Portão/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

	Prefeitura Municipal de Capela de Santana, 17 de setembro de 2019.

	
	

______________________________
                 José Alfredo  Machado
Prefeito Municipal



ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N° 728/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019


TERMO DE REFERÊNCIA




	item
	      Descrição
	Quantidade
	Quantidade
	Valor de reeeeeeeeeeeeeeReferen  referencia

	1
	Mesa de trabalho, especificações em anexo; 
	Unid. 
	4
	

	2
	Cadeira giratória com braços, especificações em anexo;
	 
	4
	

	3
	Mesa de reunião, especificações em anexo;
	 
	1
	

	4
	Cadeira fixa sem braços, especificações em anexo;
	 
	10
	

	5
	Arquivo em aço, especificações em anexo;
	 
	1
	

	6
	Armário em aço, especificações em anexo;
	 
	4
	

	7
	Sofá dois lugares, especificações em anexo;
	 
	1
	

	8
	Quadro de avisos em metal, especificações em anexo;
	 
	2
	

	9
	Equipamento psicomotricidade, degraus e rampas,  especificações em anexo;
	 
	1
	

	10
	Equipamento psicomotricidade, piscina de bolinhas especificações em anexo;
	 
	1
	

	11
	Equipamento psicomotricidade, túnel sanfonado especificações em anexo;
	 
	1
	

	12
	Conjunto professor- mesa +cadeira, especificações em anexo;
	 
	4
	

	13
	Armário baixo, especificações em anexo;
	 
	4
	

	14
	Estante baixa, especificações em anexo;
	 
	8
	

	15
	Tatame em E.V.A, especificações em anexo;
	 
	3
	

	16
	Quadro mural em feltro, especificações em anexo;
	 
	1
	

	17
	Colchão para berço, especificações em anexo;
	 
	24
	

	18
	Cama empilhável, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	100
	

	19
	Colchonete para trocador, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	4
	

	20
	 Conjunto refeitório, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	16
	

	21
	Mesa para refeição, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	1
	

	22
	Armário em aço, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	2
	

	23
	Balanço, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	1
	

	24
	Casa de bonecas, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	1
	

	25
	Escorregador grande, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	1
	

	26
	Escorregador pequeno, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	2
	

	27
	Conjunto de gols desmontável, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	1
	

	28
	Playground, especificações em anexo;                                                                                                              
	 
	1
	

	29
	Cafeteira, conforme as especificações em anexo; 
	Unid. 
	1
	

	30
	Ferro elétrico, conforme as especificações em anexo;
	Unid. 
	 1
	

	31
	Televisor 32°, conforme as especificações em anexo;
	Unid. 
	3
	

	32
	Aparelho DVD, conforme as especificações em anexo;
	Unid. 
	5
	






ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO N° 728/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
MINUTA DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 


CONTRATO N° XX/XXXX 
							

			Pelo presente instrumento contratual de fornecimento DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
, que firmam o MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Avenida Coronel Orestes Lucas,2335, inscrito no CNPJ sob o nº 92.122.720/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. José Alfredo Machado, doravante denominado CONTRATANTE e ............................................................, empresa estabelecida ................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................................., representada por ................................................., doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores e tendo em vista o que consta do Edital nº 33/2019 – Pregão Presencial 33-2019 e do Processo Licitatório nº 728/2019,  resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DESCRIÇÃO:
Constitui objeto do contrato a aquisição de Equipamento e Material Permanente, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL:
 A CONTRATADA compromete-se, com relação ao disposto nesta cláusula a entregar os objetos licitados, de forma, conforme necessidade da CONTRATANTE rigorosamente dentro do prazo de no máximo 30 (trinta) dias após solicitação através de nota de empenho, na Escola Municipal de Educação Infantil Dona Clélia, sito Rua Princesa Isabel, S/N, Vila Nova, Capela de Santana, RS, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:
Fazem parte deste contrato, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da Contratada, Edital de Pregão Presencial n° 33/2019, Homologação, além das normas e instruções legais vigentes no país, que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO CONTRATO:
Pela venda dos equipamentos e materiais permanentes, mencionados na Cláusula Primeira, nos quantitativos estimados a CONTRATADA receberá até o limite de R$.......... (...........).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:
5.1.	O pagamento será efetuado em até trinta dias a contar do recebimento da documentação fiscal devidamente atestada pela Secretaria de Educação e Cultura..

5.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS E RECURSOS:
6.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

06.03.4.4.90.52.10 (11820)
06.03.4.4.90.52.12 (13351)
06.03.4.4.90.52.33 (13352)
06.03.4.4.90.52.42 (11822)
06.03.4.4.90.52.99 (13353)

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS MULTAS E PENALIDADES:
7.1.	Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no presente contrato, a Contratada fica sujeita, a critério da Administração e, garantida a defesa prévia, às penalidades previstas no art. 87, incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93. 

§ 1º - Pela falta injustificada do fornecimento do objeto, ficará a Contratada sujeita a multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor total da obrigação.
§ 2º - Se a falta do objeto for superior a 10 (dez) dias, a multa será em dobro.
§ 3º - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei Federal que rege este instrumento e multa de 10% (vinte por cento) sobre o valor total contratado.
§ 4º - Ocorrendo multas, estas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
§ 5º - A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da respectiva notificação.
§ 6º - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.


CLÁUSULA OITAVA - DA FORÇA MAIOR:
8.1. No caso de impossibilidade de cumprimento por parte da CONTRATADA do previsto neste contrato, devido à força maior, conforme definido legalmente, for temporariamente impedida de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE e ratificar por escrito em até 05 (cinco) dias essa comunicação, descrevendo as ocorrências.
Parágrafo primeiro - As obrigações contratuais da CONTRATADA serão suspensas enquanto perdurar a situação.
Parágrafo segundo - O CONTRATANTE e a CONTRATADA, reciprocamente não serão responsáveis, por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:
9.1. A rescisão contratual poderá ser:
9.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;
9.1.2 - A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 15.1 deste Edital;
9.1.3 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
9.1.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
10.1. A empresa vencedora obriga-se a:
10.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICIPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;
10.1.2 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Capela de Santana e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.
10.1.3 – Entregar os materiais e equipamentos licitados rigorosamente dentro do prazo de no máximo 30 (trinta) dias após solicitação através de nota de empenho, na Escola Municipal de Educação Infantil Dona Clélia, sito Rua Princesa Isabel, S/N, Vila Nova, Capela de Santana, RS, devendo ser expedida a nota fiscal.
10.1.4 - Proceder a substituição do produto, que for entregue fora do que consta no Edital;
10.1.5 - Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
11.1.	Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.
11.2.	Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “14” do edital.
11.3.	Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. A fiscalização de que trata esta cláusula será exercida no interesse do Município.
12.2. A fiscalização do presente contrato será exercida pelo Secretário de Educação e Cultura do Município Sr. Anselmo Muniz, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas.
12.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1.	Este contrato e o Edital de Pregão Presencial nº 33/2019– Processo Licitatório n°728 /2019 e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.
[bookmark: _GoBack]A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei nº 8.666/93 e, subsidiariamente, a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
14.1.	Fica eleito o Foro da Comarca de Portão/RS para dirimir questões oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA:
15.1.	O objeto da licitação tem vigência de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do termo contratual ou rescindindo-se automaticamente na entrega do objeto licitado. O encerramento da vigência do objeto da licitação neste prazo não desobrigando a contratada quanto à cobertura contratual da garantia de 01 (um) ano dos produtos.
15.2.	Findo o prazo previsto para o termino do presente termo, e havendo valor remanescente, fica ressalvado à PREFEITURA, a não obrigatoriedade de retirar todo o produto licitado, em virtude da desnecessidade.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.




Capela de Santana - RS ,  17 	de setembro de 2019.







___________________________________
	José Alfredo Machado
Prefeito Municipal








_______________________
Assessoria Juridica













	____________________________
EMPRESA CONTRATADA
Responsável Legal pela Empresa


ANEXO III

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 728 /2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
PROPOSTA COMERCIAL
(de preferência em papel timbrado da Proponente –  juntamente com esta proposta assinada.)

Nome da Empresa:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço Completo:
CEP: 				Cidade:				Fone: (      )

	Apresentamos nossa proposta para o fornecimento de Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Implantação de Escolas de Educação Infantil para atender a Secretaria da Educação e Cultura, em conformidade com o estabelecido no Edital de Pregão Presencial nº 33/2019 – Processo Licitatório nº 728/2019, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	VALOR 


                                       
  VALOR TOTAL: __________

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

Para fins de classificação da proposta, a proponente deverá apresentar termo de garantia de no mínimo 1 (um) ano dos materiais e equipamentos permanentes. O termo de garantia deverá ser entregue junto aos equipamentos e materiais permanentes e estar adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo, passando a ter validade após a entrega definitiva.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL ________________ (conforme subitem 5.1.4 do edital).
Data:                              
 Nome e assinatura do representante e carimbo da empresa



ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 728/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019


DECLARAÇÃO



(Razão Social da Empresa)___________, inscrita no CNPJ nº __________, por intermédio de seu representante legal Sr. (a)_____________, portador da Carteira de Identidade nº _______________, CPF nº ______________DECLARA para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Ressalva:
-Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
Ou
-Não emprega menor a partir de quatorze anos.
(Observação: colocar uma das alternativas acima)




Data:

                                              ________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da Empresa








ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 728/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019


CREDENCIAMENTO






			Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ______________________, portador da cédula de identidade nº _________________ e CPF nº __________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Capela de Santana – RS, na modalidade de Pregão Presencial nº 33/2019, Processo Licitatório nº 728/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________ bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.


________________________em ________de _____________ de 2019.






_______________________________
Carimbo da empresa e Assinatura 








ANEXO VI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 728/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019






DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO






		DECLARAMOS, para fins de participação no procedimento licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019, Processo Licitatório nº 728/2019, que esta empresa concorda com o disposto neste instrumento e atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório.




________________________em ________de _____________ de 2019.







Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.


ANEXO VII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 728/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019



DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL




		A empresa____________________________, CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, Sr. _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº _______________________ DECLARA, para fins de participação no Pregão Presencial nº 33/2019 - Processo Licitatório nº 728/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

		Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.



________________________em ________de _____________ de 2019.






Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.




Termo Descritivo Conforme Anexo Referência .

MESA DE TRABALHO: QUANTIDADE: 04
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico,
montada sobre suporte metálico com dois pés.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
· Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
· Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima
de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
· Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de
alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
· Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações
decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
· Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.
· Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
· Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
· Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.
· Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união.
GARANTIA
· Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.





CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: Quantidade: 04
Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor
e regulador do assento e do encosto.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
· Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm;
· Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm;
· Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm;
· Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio
lombar);
· Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;
· Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm;
· Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm;
· Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
· Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.20
· Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada
à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto
impermeabilizante hidro-repelente.
· Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico
injetado, na cor preta.
· Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca
métrica e porcas de cravar.
· Estrutura composta de:
- Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do
encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio
em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando
por alavanca.
- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de
dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível.
- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo
do pistão de 100 mm.
- Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico.
Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm.
- Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo),
- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado
e desenho ergonômico.
· Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta.
· Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe.
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
· Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união.
GARANTIA
· Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

MESA DE REUNIÃO Quantidade: 01 
Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado
melamínico, montada sobre dois pés.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
· Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
· Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima
de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
· Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de
alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
· Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações22
decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
· Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.
· Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
· Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
· Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes.
· Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.
· Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união.
GARANTIA
· Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

ARMÁRIO BAIXO - 2 PORTAS Quantidade: 04 
Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF,
revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e
componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Armário:
· Largura: 810 mm;
· Profundidade: 500 mm;
· Altura: 740 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-
10 mm para altura.
Portas:
· Largura: 400 mm;
· Profundidade: 630 mm;
· Espessura: 18 mm;
Prateleiras:
· Largura: 768 mm;
· Profundidade: 455 mm;
· Espessura: 18 mm;
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CARACTERÍSTICAS
· Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
· Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor
cinza.
· Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor
cinza.
· Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento
texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão
dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas
portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com
adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões acabadas de
18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de
acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus
bordos usinados com raio de 3mm.
· Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio,
com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
· Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de
50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico
galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado
por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado
estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na
cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas
metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS.
· Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores.
· Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em
cores, dotado de porca M, sobre injetada.
· Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e
fechamento automático, montagem sobreposta.
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· Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com
posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na
porta direita.
· Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de
lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.

ESTANTE BAIXA — 2 PRATELEIRAS     Quantidade: 08 
Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores
amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm
sobre trilhos, sendo:



- uma caixa tipo 1 (grande), cor azul;
- duas caixas tipo 2 (média), cor verde;
- quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja;
- trilhos na cor amarela.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 810 mm;
· Profundidade: 500 mm;
· Altura: 740 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-
10 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE
· Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
· Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor
cinza.
· Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento
texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão
dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal.
Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”.
Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x
0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de
3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.
· Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio,
com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
· Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de
50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico
galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado
por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado
estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na
cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas
metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS.
· Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores.
· Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores
cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis.
· Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica
M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis.
· Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras.
· Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos
espaçadores/ amortecedores.
CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS
· Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em
polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas
respectivamente nas cores, azul, verde e laranja.
· Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor
amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça
chata, fenda Philips, de 4mmx ¾”.

MESA PARA REFEIÇÃO Quantidade:01 
Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico,
montada sobre coluna central dotada de quatro pés.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
· Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
· Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima
de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros
CARACTERÍSTICAS
· Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de
alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.
· Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a
mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações89
decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
· Estrutura constituída de:
- Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio,
com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de
1,5 mm;
- Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com
diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm;
- Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com
costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5
mm.
· Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas
metálicas.
· Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em
plástico injetado.
· Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe.
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
· Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes.
· Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza.
· Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união.

ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS Quantidade:02

DESCRIÇÃO
· Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação,
compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas,
fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.
CARACTERÍSTICAS
· Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);
· Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm);
· Pés em chapa 16 (1,50mm);
· Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo
75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
· Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga
metálica não ferrosa cromado.
9· Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza






BALANÇO — 4 LUGARES Quantidade: 01 
Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 1800 mm;
· Altura mínima: 2200 mm;
· Comprimento: 4400 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
· Selo do INMETRO.
· Peças multicoloridas.
· Não tóxico.
· Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm.
· Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação
entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança
estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s).
· Pé central em aço de 2”x 2,65mm.
Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em
corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro.
· Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de
movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com
movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha
metálica que permita substituição.
· Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser
executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas,
devido ao atrito.
· Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”.
· Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com
encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado
(composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios
solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a
resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto.
· Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do
equipamento através de parafusos sob base de concreto.
· A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima
de 70 micrômetros.
· Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG,
proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências.
· Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado
com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este
acabamento.
· A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do
processo de fosfatização.
· Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos.


EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE — PISCINA DE BOLINHAS  Quantidade:01

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Diâmetro interno: 1100 mm;
· Diâmetro externo: 1300 mm;
· Largura das laterais: 200 mm;
· Altura das laterais: 300 mm;
· Espessura do fundo: 30 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS
· Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33;
· Revestimento em courvin;
· Produto impermeável;
· Peças multicoloridas;
· Não tóxico.

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE — TÚNEL SANFONADO Quantidade: 01

DESCRIÇÃO
· Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido
(bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção
de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando
por dentro do túnel.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Comprimento: 3000 mm;
· Diâmetro: 530 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
· Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade;
· Revestimento em tecido tipo bagun;
· Peças multicoloridas;
· Não tóxico.


CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA Quantidade
DESCRIÇÃO

· Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel
frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa
pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.
- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
· Largura: 1200 mm;
· Profundidade: 650 mm;
· Altura: 760 mm;
· Espessura: 19,4 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-
10 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.
· Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces
em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza.
Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura)
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para
espessura.
· Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em
PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com
adesivo "Hot Melting".
· Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16
(1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”),
em chapa 16 (1,5mm).
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro
de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm,
cabeça panela, fenda Phillips.
· Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”,
zincados.
· Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14
(1,9 mm).
· Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,
injetadas na cor cinza.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.54
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros
na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
· Largura do assento: 400 mm;
· Profundidade do assento: 430 mm;
· Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
· Largura do encosto: 396 mm;
· Altura do encosto: 198 mm;
· Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;
· Altura do assento ao chão: 460 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,
injetados na cor cinza.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas
faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de
verniz poliuretano.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm,
em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de
repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.
· Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de
repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm.
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,
injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso,
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor cinza.

CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Quantidade: 10
DESCRIÇÃO
· Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado,
montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm;
· Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm;
· Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm;
· Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm;
· Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm.
CARACTERÍSTICAS
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
injetados, na cor azul;
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm,
em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.
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· Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau
de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor cinza.

ARQUIVO EM AÇO Quantidade: 01
DESCRIÇÃO
· Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação,
compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas,fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 1230 mm +/- 30 mm;
· Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;
· Altura: 1980 mm +/- 30 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
· Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);
· Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm);
· Pés em chapa 16 (1,50mm);
· Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo
75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
· Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga
metálica não ferrosa cromado.93
· Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

Tatame em E.V.A  Quantidade: 03

Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; 
• Espessura: 20 mm +/- 10 mm. 

CARACTERÍSTICAS
 • Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;
 • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. 
• Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças
• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

QUADRO MURAL EM FELTRO  quantidade: 01

DESCRIÇÃO 
• Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
 • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; 
• Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS
 • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; 
• Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm;
 • Acabamento em feltro acrílico 2mm; 
• Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

COLCHÃO PARA BERÇO quantidade: 24

DESCRIÇÃO • Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; 
• Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS 
• Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado.
 • Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.






CAMA EMPILHÁVEL quantidade: 100

DESCRIÇÃO 
• Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 110 mm + 50 mm; 
• Largura: 550 mm +/- 50 mm; • Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS
 • Selo do INMETRO; 
• Permite empilhamento. 
• Suporta até 50 kg; 
• Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. 
• Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. 
• Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.

COLCHONETE PARA TROCADOR quantidade: 04

DESCRIÇÃO
 • Colchonete de espuma flexível de poliuretano.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; 
• Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS
 • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

CONJUNTO REFEITÓRIO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS quantidade: 16

DESCRIÇÃO
 • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 
• Largura: 1100 mm; 
• Profundidade: 680 mm; 
• Altura: 460 mm; 
• Espessura: 25,8 mm;
 • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA 82
 • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca
. • Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". 
• Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda combinada. 
• Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.
 • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.


CASA DE BONECAS quantidade: 01

DESCRIÇÃO
 • Casinha de boneca para crianças a partir de três anos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; 
• Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm;
 • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS 
• Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas.
 • Não tóxico. 
• Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. 
• Balcão externo na janela (apoio para os braços). 
• O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 
• Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

ESCORREGADOR GRANDE quantidade: 01 

DESCRIÇÃO
 • Escorregador para crianças a partir de três anos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
 • Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; 
• Comprimento: 2050 mm;
 • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO
 • Peças multicoloridas 
• Não tóxico 
• Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente.
 • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. 
• Corrimão incorporado à própria escada.
 • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. 102 
• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. 
• O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

ESCORREGADOR PEQUENO quantidade: 02

DESCRIÇÃO 
• Escorregador para crianças de um a três anos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 540 mm; 
• Altura mínima: 930 mm; 
• Comprimento: 1470 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento).
 CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. 
• Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; 
• Corrimão incorporado à própria escada. 
• Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. 104 
• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. 
• O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL quantidade: 01

DESCRIÇÃO 
• Kit formado por dois gols desmontáveis e duas bolas para crianças a partir de três anos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Gol: • Largura: 820 mm;
 • Altura: 930 mm;
 • Comprimento: 1240 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). Bolas: 
• Diâmetro da bola: 210 mm (8”);
 • Tolerância: ±5% (cinco por cento). CARACTERÍSTICAS 
• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 110 
• Cada gol será composto por duas traves verticais, dois travessões e uma rede para fechamento na parte posterior do gol. 
• Laterais inteiriças ou com partes vazadas. 
• Traves desmontáveis
. • Rede confeccionada 100% polietileno (nylon) virgem de alta densidade, na cor branca.
 • A rede deverá ser em corda trançada de monofilamento com fio de, no mínimo, 2,5 mm de espessura e malha 5 x 5 cm, para evitar a passagem da cabeça da criança
. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência dos produtos.
 • Os produtos deverão ter os cantos arredondados em seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

PLAYGROUND quantidade: 01

DESCRIÇÃO
 • Playground para crianças a partir de dois anos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
 • Largura: 3400 mm;
 • Altura: 2100 mm; 
• Comprimento: 3500 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento).
 CARACTERÍSTICAS 
• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos.
 • Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança com segurança.
 • Um escorregador tubo com sustentação.
 • Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida em norma vigente. 112 
• Jogo da memória ou jogo da velha interativo de nove faces, montado na lateral inferior.
 • Entradas e saídas na parte inferior, exceto na lateral em que for montado o jogo interativo.
 • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto.
 • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L quantidade: 01

DESCRIÇÃO
• Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
• Altura máxima: 660 mm;
 • Largura máxima: 290 mm;
 • Profundidade máxima: 280 mm; 
• Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS
 • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. 
• Flange do copo em material plástico injetado. 
• Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos.
 • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
• Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. 
• Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. 
• Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. 
• Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). 
• O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 141
 • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. 
• Interruptor liga/desliga. 
• Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP.
 • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.

ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS quantidade: 04

DESCRIÇÃO 
• Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Largura: 900 mm +/- 10 mm; 
• Profundidade: 400 mm +/- 10 mm;
 • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS 
• Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). 
• Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm).
 • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). 
• Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). 28 
• Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. 
• Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. 
• Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. 
• Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.
 • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. 
• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.




SOFÁ DOIS LUGARES quantidade: 01

DESCRIÇÃO
 • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
 • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; 
• Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; 
• Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS 
• Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; 
• Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
• Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. 
• Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 30 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20

QUADRO DE AVISOS EM METAL quantidade: 02

DESCRIÇÃO
 • Quadro em metal para fixação de avisos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Largura: 1500 mm +/- 10 mm; 
• Altura: 900 mm +/- 10 mm; 
CARACTERÍSTICAS
 • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; 
• Fundo confeccionado em MDF 10mm;
 • Acabamento em chapa de aço branca magnética; 
• Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS

DESCRIÇÃO 
• Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Largura: 1200 mm;
 • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS
 • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; 
• Revestimento em courvin;
 • Produto impermeável; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico.
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